|  |  |
| --- | --- |
| **WASCHTISCHANLAGE TYP VITRUM WT** | |
|  | **Die im Folgenden blau dargestellten Textbausteine sind Optionen, die von der ausschreibenden Stelle alternativ zum schwarz gedruckten Text ausgewählt werden können. In diesem Fall ist der entsprechende schwarze Text zu löschen und die Bezeichnung „Als Alternative“ zu entfernen.** |
| **FABRIKAT:** | **TYP VITRUM WT** derSchäferTrennwandsysteme GmbH,  56593 Horhausen, Tel. 02687/91510, [www.schaefer-tws.de](http://www.schaefer-tws.de)  oder technisch und optisch absolut gleichwertig. |
| **ZERTIFIZIERUNGEN, NORMEN:** | Zum Nachweis der Nachhaltigkeit des Produktes muss das System PEFC™ oder FSC® zertifiziert sein. Das entsprechende Zertifikat des Systemherstellers ist vorzulegen. Systeme ohne gültige PEFC™ oder FSC® Zertifizierung sind nicht zugelassen. Es reicht nicht aus, ein allgemeines Zertifikat der verwendeten Platten vorzulegen.  Die verwendeten Materialien entsprechen im einzelnen folgenden Normen und Regularien:   * Glas als Einscheibensicherheitsglas gemäß DIN EN 12150 zur Vermeidung von Spontanbrüchen zusätzlich mit einem Heat-Soak-Test (Heißlagerungstest) gemäß DIN EN 14179 geprüft * Edelstahl gemäß DIN EN 10088, Werkstoffgüte 1.4301, bzw. ASTM A276, AISI 304 * Aluminium Strangpressprofile gemäß DIN EN 573 und DIN EN 755, Werkstoffgüte EN WA6063. Oberflächenbehandelt (nicht oberflächenbehandelte Aluminiumteile sind nicht zugelassen) farblos eloxiert gemäß EURAS E6/C-0 bzw. DIN 17611 E6/EV1 oder Pulverbeschichtung gemäß DIN EN 12206-1 * Kleb- und Dichtstoffe dürfen nur verwendet werden sofern sie gemäß EU-Chemikalienverordnung (CLP Verordnung) nicht klassifizierungspflichtig sind * Das Produkt ist konform mit der Europäischen Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH). Eine entsprechende Konformitätserklärung des Herstellers kann vorgelegt werden. * Befestigungsmittel, wie Schrauben, Nieten, etc. verzinkt oder aus Edelstahl |
| **BAUART:** | Glaswaschtischanlage aus Einscheibensicherheitsglas, Form und Abmessungen nach Kundenwunsch, mit oder ohne Waschbecken. |
| **KONSTRUKTION:** | Waschtischauflage aus 10 mm starkem Schäfer Sicherheitsglas mit keramischem Siebdruck, (ESG-H) mit erfolgtem Heat-Soak-Test, schmutzabweisend. Alle Kanten flach poliert. Gesamte Anlage korrosionsgeschützt und seewasserbeständig. Wandhängend befestigt auf stabilen Konsolen aus Edelstahl oder eloxiertem Aluminium (die rückseitige Wand muss die entsprechende statische Stabilität aufweisen). Form und Abmessungen gemäß beiliegender Planung.  **Als Alternative:**  Auflageplatte mit gefräster Einwurföffnung, Durchmesser 120 mm für Papierhandtücher.  **Als Alternative:**  Auflageplatte vorbereitet mit Fräsungen zum bauseitigen Einbau eines Waschbeckens Typ XXXX (bitte angeben). |
| **UNTERSCHRANK:** | Waschtischunterschränke aus 13 mm starken Vollkernplatten mit verschiedenen Türvarianten zur Auswahl:   1. Mit Einwurfklappe 2. Mit Einwurföffnung ∅ 150mm 3. Mit Bügelgriff 4. Mit Zylinderhebelschloss 5. Als Schiebetür |
| **FARBEN:** | Glaselemente gemäß Herstellerfarbkarte. Sämtliche Beschläge naturfarben eloxiert E6/EV1 |
| **07/2020** |  |