**GARDEROBENSCHRÄNKE TYP GVKF13 SCHWARZ/WEISS1**

FABRIKAT:

**TYP GVKF13 SW1** (Schwarz/Weiß-Schrank mit einer Tür) der **SCHÄFER** Trennwandsysteme GmbH, 56593 Horhausen, Tel. 02687/91510, www.schaefer-tws.de oder technisch und optisch absolut gleichwertig. Das System ist TÜV geprüft und verfügt über das GS Zeichen (geprüfte Sicherheit). Systeme ohne gültige TÜV GS-Prüfung sind nicht zugelassen.

Zum Nachweis der Nachhaltigkeit des Produktes muss das System PEFC™ oder FSC® zertifiziert sein. Das entsprechende Zertifikat ist vorzulegen. Systeme ohne gültige PEFC™ oder FSC® Zertifizierung sind nicht zugelassen.

BAUART:

Wasserfeste Garderobenschränke aus HPL-Vollkernplatten ohne vorstehende Aluminiumprofile, in flächenbündiger Optik.

SCHRANKGEHÄUSE:

Stabile Steckbauweise aus HPL-Vollkernplatten, absolut wasserbeständig, fäulnissicher, kratz-, bruch- und stoßfest. Rückwand und Mittelwand aus 4 mm, Deckel und Boden aus 8 mm Vollkernplatten.

Verbindung der Rückwand mit den Seitenwänden durch abgerundete Aluminiumprofile, weiß pulverbeschichtet. Entlüftung durch zurückgesetzten Boden und Deckel. Dekorseitenwand aus 13 mm Vollkernplatten.

*aktuelle Texte auch für Produktvarianten für Ihre Ausschreibung*

*finden Sie auf unserer Internetseite*

*www.schaefer-tws.de*

TÜREN:

Türen aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten in raumatter Oberflächenstruktur, Ecken abgerundet, Radius 5 mm. Stabile, verdeckte Türbänder aus Edelstahl. Ein Türstopper aus 7 mm Edelstahl begrenzt die Öffnung auf 95 Grad. Der Türstopper ist im Anschlag durch einen Gummi zur Minderung der Geräuschentwicklung gedämpft. Systeme ohne gedämpfte Türstopper sind nicht zugelassen.

TÜRSCHLIEßUNG:

Sicherheits-Zylinder-Hebel-Schloss als Hauptschließanlage.

Als Alternative: Münzpfandschloss für den Einwurf von 1 Euro als Hauptschließanlage.

Als Alternative: Drehriegelverschluss für bauseitiges Vorhängeschloss.

NUMMERIERUNG

Nummernschild aus Kunststoff, stabil genietet in Aluminiumoptik mit schwarzen Ziffern, dreistellig.

Als Alternative: Nummer als Kontur in das HPL eingefräst

INNENAUSSTATTUNG:

Durchgehende feststehende Mittelwand aus 13 mm Vollkernplatten, pro Seite eine Hutablage aus 13 mm Vollkernplatten mit darunter liegender, durchgehender Aluminiumrundrohr Kleiderstange und einem Zweifach-Schiebehaken.

FARBEN:

Korpus weiß. Türen und Stirnwandverblendungen sowie Aluminiumrundprofile gemäß Herstellerfarbkarte.

STANDARDMAßE:

Breite: 600 mm

Tiefe: 500 mm

Höhe: 1.850 mm ohne Sockel

Als Alternative: Montage mit vorgebauter Sitzbank aus 20 mm Vollkernmaterial

Standardschrankmaße:

Breite: 600 mm

Tiefe: 500 mm

Höhe: 1.570 mm

Sitzhöhe: 430 mm

MONTAGE:

Montage der Schränke auf einem Sockel aus Aluminiumuntergestell mit Rundrohr d = 40 mm, pulverbeschichtet oder eloxiert, mit verstellbaren Schraubfüßen, 150 mm hoch

Als Alternative: Montage der Schränke auf bauseitigem Sockel

Als Alternative: Montage der Schränke auf einer Unterkonstruktion ca. 430 mm hoch, Aluminiumrohren d = 40 mm einschl. vorgebauter Sitzbank mit 20 mm starker Vollkernbankauflage