**SITZBANKANLAGE TYP S20**

FABRIKAT:

**TYP S20** der **SCHÄFER** Trennwandsysteme GmbH, 56593 Horhausen, Tel. 02687/91510, www.schaefer-tws.de oder technisch und optisch absolut gleichwertig. Das System ist TÜV geprüft und verfügt über das GS Zeichen. Systeme ohne gültige TÜV GS-Prüfung sind nicht zugelassen.

Zum Nachweis der Nachhaltigkeit des Produktes muss das System PEFC™ oder FSC® zertifiziert sein. Das entsprechende Zertifikat ist vorzulegen. Systeme ohne gültige PEFC™ oder FSC® Zertifizierung sind nicht zugelassen.

BANKUNTERGESTELLE:

Gestelle aus Aluminiumrohr, Durchmesser 40 mm, in den gängigen RAL-Farbtönen kunststoffbeschichtet oder naturfarben eloxiert (E6/EV1). Zur Befestigung der Bankauflagen werden die waagerechten Profile aus einem speziellen Doppel-T-Profil hergestellt, auf das die Bankauflagen kraftschlüssig von unten verschraubt werden.   
Alle Füße als höhenverstellbare Kunststoffgleitfüße zum bodenschonenden Platzieren der Sitzbänke. Die Gestelle können zusätzlich mit einem Schuhablagerost aus drei verzinkten Stahlrohren mit Kunststoffendkappen ausgestattet werden.

Als Alternative: Gestelle zusätzlich mit einem Schuhablagerost aus drei verzinkten Stahlrohren mit Kunststoffendkappen ausgestattet

BANKAUFLAGEN UND RÜCKENLEHNEN:

Bankauflagen bestehen aus 20 mm starken HPL-Vollkernplatten, bis zu einer Länge von 4000 mm ohne Stoß lieferbar. Die Sitzbreite beträgt 360 mm.

Rückenlehnen aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten, an den senkrechten Gestellholmen verschraubt.

Sämtliche freistehenden Ecken und Kanten an Sitzbankauflagen und Rückenlehnen sind körperfreundlich abgerundet.

GARDEROBENHAKENLEISTE:

Garderobenhakenleisten aus thermisch gehärteten Aluminiumrundrohren, Durchmesser 40 mm, im Farbton der Bankuntergestelle kunststoffbeschichtet. Alternativ sind diese auch eloxiert (E6/EV1) lieferbar. Dreifach-Sicherheitshaken aus 10 mm Leichtmetall naturfarben eloxiert (E6/EV1) oder farbig kunststoffbeschichtet.

VARIANTEN

1. Einseitige Sitzbank, Befestigung an der Rückwand mit vorderem Stützfuß.
2. Einseitige Sitzbank, komplett wandhängend verschraubt. Bauseits muss die erforderliche Stabilität der Rückwand gewährleiostet sein.
3. Einseitige Sitzbank als freistehende Hockerbank.
4. Einseitige Sitzbank mit Rückenlehne und Garderobenhakenleiste am Bankgestell befestigt
5. Doppelseitige Sitzbank mit Rückenlehne und Garderobenhakenleiste am Bankgestell befestigt