**GARDEROBENSCHRÄNKE TYP SGVK13**

FABRIKAT:

**TYP SGVK13** der **SCHÄFER** Trennwandsysteme GmbH**,** 56593 Horhausen, Tel. 02687/91510, www.schaefer-twsde oder technisch und optisch absolut gleichwertig. Das System ist TÜV geprüft und verfügt über das GS Zeichen. Systeme ohne gültige TÜV GS-Prüfung sind nicht zugelassen.

Zum Nachweis der Nachhaltigkeit des Produktes muss das System PEFC™ oder FSC® zertifiziert sein. Das entsprechende Zertifikat ist vorzulegen. Systeme ohne gültige PEFC™ oder FSC® Zertifizierung sind nicht zugelassen.

BAUART:

Stahlkorpus in Abkantbauweise, Türholme geschlossen.

SCHRANKGEHÄUSE:

Besonders stabile, korrosionsgeschützte Ausführung aus elektrolytisch verzinktem, phosphatiertem und chromatiertem Qualitätsfeinblech, ca. 0,88 - 1,00 mm, elektrisch punktgeschweißt. Türpfosten durch eingeschweißte U-Profile zu geschlossenen Rechtecken ausgebildet, damit sich keine Schmutzecken bilden.

Unterer Boden und Hutablage ohne vordere Aufkantung zur leichten Sauberhaltung.

OBERFLÄCHE:  
Hochwertige und widerstandsfähige Pulverbeschichtung. Schichtdicke ca. 60 - 80 my.

Oberfläche kratz- und schlagbeständig, farbton- und hitzestabil.

TÜREN:

Türen aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten, Ecken abgerundet, Radius 5 mm.

Stabile, verdeckte Türbänder aus Nirosta. Ein Türstopper aus hochstabilem Rundrohr, Durchmesser 7 mm, begrenzt die Öffnung auf 95 Grad.

TÜRSCHLIEßUNG:

Sicherheits-Zylinder-Hebel-Schloss als Hauptschließanlage.

Als Alternative: Münzpfandschloss für den Einwurf von 1 Euro als Hauptschließanlage.

Als Alternative: Drehriegelverschluss für bauseitiges Vorhängeschloss.

NUMMERIERUNG

Nummernschild aus Kunststoff, stabil genitete in Aluminiumoptik mit schwarzen Ziffern, dreistellig.

Als Alternative: Nummer als Kontur in das HPL eingefräst

INNENAUSSTATTUNG:

Einteilige Schränke mit fest eingeschweißtem Hutboden mit darunter liegender Kleiderstange mit 3

Kunststoff Schiebehaken. Türen ausgestattet mit Diebstahlsicherung

Als Alternative: Zweifachschränke, pro Fach je eine Kleiderstange mit 3 Kunststoff-Schiebehaken

Als Alternative: Z-Schränke, pro Fach je eine Kleiderstange mit 3 Kunststoff-Schiebehaken

FARBEN:

Korpus RAL 7035 - Lichtgrau, RAL 9010 - Reinweiß. Türen und Stirnwandverblendungen gemäß Herstellerfarbkarte. Andere RAL Farben lieferbar.

STANDARDMAßE:

Breite: 300 mm

Tiefe: 475 mm

Höhe: 1.850 mm ohne Sockel

Als Alternative: Montage mit vorgebauter Sitzbank aus 20 mm Vollkernmaterial

Standardschrankmaße:

Breite: 300 mm

Tiefe: 475 mm

Höhe: 1.570 mm

Sitzhöhe: 430 mm

MONTAGE:

Montage der Schränke auf einem Sockel aus Aluminiumuntergestell mit Rundrohr d = 40 mm, pulverbeschichtet oder eloxiert, mit verstellbaren Schraubfüßen, 150 mm hoch

Als Alternative: Montage der Schränke auf bauseitigem Sockel

Als Alternative: Montage der Schränke auf einer Unterkonstruktion ca. 430 mm hoch, Aluminiumrohren d = 40 mm einschl. vorgebauter Sitzbank mit 20 mm starker Vollkernbankauflage