**WC-TRENNWANDANLAGE TYP SVF30 KIGA**

FABRIKAT:

**TYP SVF30 KIGA** der **SCHÄFER** Trennwandsysteme GmbH, 56593 Horhausen, Tel. 02687/91510, [www.schaefer-tws.de](http://www.schaefer-tws.de) oder technisch und optisch absolut gleichwertig. Das System ist TÜV geprüft und verfügt über das GS Zeichen. Systeme ohne gültige TÜV GS-Prüfung sind nicht zugelassen.

Zum Nachweis der Nachhaltigkeit des Produktes muss das System PEFC™ oder FSC® zertifiziert sein. Das entsprechende Zertifikat ist vorzulegen. Systeme ohne gültige PEFC™ oder FSC® Zertifizierung sind nicht zugelassen.

BAUART:

Melaminharz-direktbeschichtete Spanplatten mit ABS-Kanten in Verbindung mit farbig beschichteten Aluminiumprofilen.

WÄNDE UND TÜREN:

Melaminharz-direktbeschichtete Spanplatten, 30 mm stark, Verleimung V 20-E1. Oberfläche miniperl. Sämtliche sichtbaren Kanten mit farbigen ABS-Umleimern, Stärke 3 mm beschichtet, Kanten gerundet. Melaminkanten sind nicht zugelassen.

KONSTRUKTION:

Wandanschluss durch U-Profile aus Aluminium über die gesamte Elementhöhe. Befestigung der Trennwände an der Vorderfront durch massive Aluminiumwinkel, 45 x 35 x 8 mm. Konstruktionen ohne zusätzliche Verstärkungswinkel sind nicht zugelassen. Stabilisierung der Vorderfront am Mauerwerk mittels massiver Verstärkungswinkel aus Aluminium, 80 x 80 x 8 mm. Türbreite 55 cm, beidseitig Fingerklemmschutzprofile gemäß den Sicherheitsbestimmungen des GUV.

BESCHLÄGE:

2 wartungsfreie Aufschraubbänder aus Polyamid, mit innenliegendem, verzinkten Stahlkern, davon ein Stück als Federband zum Selbstschließen der Tür. An der Türaußenseite befindet sich ein großer, feststehender Sicherheitsringgriff, kombiniert mit einem aufgeschraubten Federpuffer als Türanschlag.

Als Alternative bei nach innen öffnenden Türen: An der Türinnen- und Türaußenseite befindet sich je ein feststehender Sicherheitsringgriff. In der Kabine wird die Türe durch einen aufgeschraubten Federpuffer gestoppt.

FÜSSE:

Stufenlos höhenverstellbarer Stützfuß mit angeschweißtem Teller und Abdeckrosette komplett aus Edelstahl nach DIN 1.4301.

Als Alternative: Stufenlos höhenverstellbare Stützfüße mit angeschweißtem Teller und Abdeckrosette komplett aus Aluminium, naturfarben eloxiert (E6/EV1). Kunststofffüße oder Kunststoffabdeckrosetten sind nicht zugelassen.

FARBEN:

Platten und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte.

Sämtliche Profile kunststoffbeschichtet gemäß Herstellerfarbkarte.

HÖHE:

Standardhöhe 1.400 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

ZUBEHÖR:

Schäfer Hakenpuffer Nylon N8007

Schäfer Nylon Rollenhalter N8001

Schäfer Nylon Ersatzrollenhalter N8002

Schäfer Nylon Bürstengarnitur N8003

Schäfer Haken Aluminium AL7010

Schäfer Hakenpuffer Aluminium AL7007

Schäfer Aluminium Rollenhalter AL7001

Schäfer Aluminium Ersatzrollenhalter AL7002

Schäfer Aluminium Bürstengarnitur AL7003

Schäfer Haken Edelstahl ES6010

Schäfer Hakenpuffer Edelstahl ES6007

Schäfer Edelstahl Rollenhalter ES6001

Schäfer Edelstahl Ersatzrollenhalter ES6002

Schäfer Edelstahl Bürstengarnitur ES6003