**WC-TRENNWANDANLAGE TYP SVFG40 ALTUS**

FABRIKAT:

**TYP SVFG40 Altus** der **SCHÄFER** Trennwandsysteme GmbH, 56593 Horhausen, Tel. 02687/91510, www.schaefer-tws.de oder technisch und optisch absolut gleichwertig.

Zum Nachweis der Nachhaltigkeit des Produktes muss das System PEFC™ oder FSC® zertifiziert sein. Das entsprechende Zertifikat ist vorzulegen. Systeme ohne gültige PEFC™ oder FSC® Zertifizierung sind nicht zugelassen.

BAUART:

Raumhohe WC-Trennwandanlagen aus beidseits mit 0,8 mm starkem Schichtstoff beschichteten Spanplatten in Verbindung mit eloxierten oder farbig beschichteten Aluminiumprofilen.

VORDERWÄNDE UND TÜREN:

Raumhohe Vorderfront aus 40 mm starken Vollspanplatten, beidseitig mit 0,8 mm starker Schichtstoffauflage belegt, Verleimung V20/E1.

Das Material der Türen entspricht dem der Vorderfront. Die senkrechten Türkanten sowie die entsprechenden Gegenkanten werden durch gefälzte Buche-Hartholzanleimer gebildet. Sämtliche Holzkanten 3-Fach mittel DD-Lack lackiert. Gewachste Kanten sind nicht zugelassen. Untere Kanten aus kantenschützenden ABS-Umleimern. Wandanschlusskanten aus 0,3 mm starken Umleimern.

Gesamte Vorderfront umlaufend mit einer ca. Schattenfuge (seitlich ca. 10 – 15 mm, oben und unten ca. 15. – 20 mm). Bei abgehangenen Decken muss eine ausreichend stabile Unterkonstruktion vorhanden sein.

MITTELWÄNDE

Mittelwände aus 30 mm starken, direktbeschichteten Vollspanplatten im gleichen Farbton wie die Vorderfront.

BESCHLÄGE:

Drei wartungsfreie Edelstahlrollenbänder mit Laufflächen aus abriebfestem Hochleistungspolymer. Vollverzinktes Schloss mit Falle und Riegel und Edelstahlstulp. Sicherheitsdrücker in U-Form aus bruchfestem Polyamid mit Stahlkern. Rosetten, Riegelolive, Frei-/Besetzt-Anzeige und Notentriegelung außen.

Als Alternative: Drei wartungsfreie Steigebänder für selbstschließende Funktion mit Laufflächen aus Hochleistungspolymer. Bandlappen flächenbündig im ABS Anleime eingefräst. Aufgesetzte Bänder sowie Federbänder sind nicht zugelassen.

Als Alternative: zwei im Falz liegende komplett verdeckte Scharniere, Fabrikat Simonswerk Tectus. Bei geschlossener Türe ist von diesem Scharnier nichts zu sehen.

Als Alternative: Vollverzinktes Schloss mit Falle und Riegel. Sicherheitsdrücker aus eloxiertem Aluminium in L-Form (Frankfurter Modell). Rosetten, Riegelolive, Frei-/Besetzt-Anzeige und Notentriegelung außen. Haken und Puffer ebenfalls aus eloxiertem Aluminium.

Als Alternative: Vollverzinktes Schloss mit Falle und Riegel. Sicherheitsdrücker aus Edelstahl in L-Form (Frankfurter Modell). Rosetten, Riegelolive, Frei-/Besetzt-Anzeige und Notentriegelung außen Haken und Puffer ebenfalls aus Edelstahl.

Als Alternative: Frei Besetzt Anzeige mittels LED Streifen im Seitenteil neben der Türe. Der LED Streifen (Höhe 400 mm) leuchtet dauergrün und schaltet bei Verriegelung der Kabine auf Rot. Der LED Streifen ist hinter einer flächenbündig eingefrästen Plexiglasabdeckung angebracht. Entfall der Rot-weiß Anzeige an der Riegelolive. Stromzufuhr innerhalb des Elementes (keine sichtbaren Kabelführungen). Verschleißfreier Magnetkontaktschalter in der Riegeleinführung des Türseitenteils.

STANDARDZUBEHÖR:

Je Kabine ein Kleiderhaken, ein Türpuffer.

FARBEN:

Platten und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte. Alternativ Oberfläche mit Echtholzfurnier.

Sämtliche Profile naturfarben eloxiert oder kunststoffbeschichtet gemäß Herstellerfarbkarte.

HÖHE:

Raumhohe Anlagen, angepasst an die jeweilige bauliche Situation. Türe 2.000 mm mit darüber liegender, flächenbündig eingebauter Oberblende

ZUBEHÖR

Schäfer Hakenpuffer Nylon N8007

Schäfer Nylon Rollenhalter N8001

Schäfer Nylon Ersatzrollenhalter N8002

Schäfer Nylon Bürstengarnitur N8003

Schäfer Haken Aluminium AL7010

Schäfer Hakenpuffer Aluminium AL7007

Schäfer Aluminium Rollenhalter AL7001

Schäfer Aluminium Ersatzrollenhalter AL7002

Schäfer Aluminium Bürstengarnitur AL7003

Schäfer Haken Edelstahl ES6010

Schäfer Hakenpuffer Edelstahl ES6007

Schäfer Edelstahl Rollenhalter ES6001

Schäfer Edelstahl Ersatzrollenhalter ES6002

Schäfer Edelstahl Bürstengarnitur ES6003