**WASCHTISCHANLAGE TYP VKW13**

FABRIKAT:

**TYP VKW13** der **SCHÄFER** Trennwandsysteme GmbH, 56593 Horhausen, Tel. 02687/91510 oder technisch und optisch absolut gleichwertig.

*aktuelle Texte auch für Produktvarianten für Ihre Ausschreibung*

*finden Sie auf unserer Internetseite*

*www.schaefer-tws.de*

Zum Nachweis der Nachhaltigkeit des Produktes muss das System PEFC™ oder FSC® zertifiziert sein. Das entsprechende Zertifikat ist vorzulegen. Systeme ohne gültige PEFC™ oder FSC® Zertifizierung sind nicht zugelassen.

KONSTRUKTION:

Waschtischauflage aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten, optional mit zusätzlicher Frontblende im Frontbereich, 150 mm hoch. Montage auf stabilen Tragekonsolen aus Edelstahl.

Hinterer Abschluss:

1. Gerade
2. Mit 13 mm starker Vollkernaufkantung, 73 mm hoch
3. Wie (2) Aufkantung jedoch mit Falz zur Aufnahme eines Spiegels

WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE:

Waschtischunterschränke aus 13 mm starken Vollkernplatten mit verschiedenen Türvarianten zur Auswahl:

1. Mit Einwurfklappe
2. Mit Einwurföffnung ∅ 150mm
3. Mit Bügelgriff
4. Mit Zylinderhebelschloss
5. Als Schiebetür